

Figura 1 - conjunto corpo de prova-berço posicionado sobre o dispositivo, antes do ensaio.