

Figura 2 - conjunto corpo de prova-berço posicionado sobre o dispositivo, após o ensaio.